**ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ**

Στυλεός μηρού και κνήμης, για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με ακρυλικό τσιμέντο. Ο στυλεός να είναι ευθύς, κατασκευασμένος από κράμα τιτανίου και να φέρει επιμήκεις ραβδώσεις για την καλύτερη καθήλωσή του στον αυλό. Να προσφέρεται σε δύο τουλάχιστον μήκη και δώδεκα τουλάχιστον διαμέτρους ανά μήκος.