**ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ**

**ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ**

Πλάκες αποκατάστασης μακράς οστεοτομίας του τροχαντήρα. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ πάχους 4 mm. Να έχουν ανατομικό σχεδιασμό με άγκιστρα καθήλωσης στο μείζονα τροχαντήρα, να φέρουν εγκάρσιες οπές για χρήση πολύκλωνων συρμάτων πάχους 2 mm και οπές για επιπρόσθετη χρήση φλοιωδών βιδών πάχους 4.5 mm. Να προσφέρονται σε δύο μεγέθη και τρία μήκη για κάθε κεντρικό μέγεθος.

Πλάκες περιπροθετικών καταγμάτων για χρήση με πολύκλωνα σύρματα σε τέσσερα τουλάχιστον μήκη.